中国工厂--乌兹别克斯坦直销点                                    柴油发电机组厂家直销
售后更有保障/Завод в Китае - точка прямых продаж в Узбекистане   Прямые продажи с завода по производству дизельных генераторов
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	发电机组主要参/Основные параметры генераторной установки

	品牌/型号/Марка / Модель
	POWER STATION
/XCGF-30
	电压/Напряжение
	400V/230V

	备用功率/容量/Резервная мощность / емкость
	33kW/42kVA
	频率/частота
	50HZ

	常用功率/容量/Общая мощность / емкость
	30kW/37.5kVA
	转速/Скорость вращения
	1500r/min

	加热器/Нагреватель
	标配/Стандарт
	电流/ сила тока
	54A

	[bookmark: _GoBack]ATS/АВР
	标配/Стандарт
	油箱容量/Емкость бака
	60L

	柴油发电机组生产商/品牌Производитель / торговая марка дизель-генераторной установки
	上海锡柴新能源有限公司/POWER STATION 
Шанхайская компания Xichai New Energy Co., Ltd./ POWER STATION

	发动机技术参数/Технические параметры двигателя

	品牌/型号/Марка / Модель
	POWER STATION
/XC4100
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	进气方式/Способ приема воздуха
	自然吸气/Естественный прием воздуха
	

	燃烧方式/Метод горения
	涡流式/Вихревой ток
	

	汽缸数/Количество цилиндров
	4缸/4 цилиндра
	

	缸径×行程mm/Диаметр цилиндра × переход mm
	102×115（mm）
	

	排量/вытеснение объема

	3.76L
	

	压缩比/ степень сжатия
	17：1
	

	1h功率（KW）мощность за час 
	33
	

	转速r/min/скорость в минуту
	1500
	

	100%（主用功率）燃油消耗率/100% (основная мощность) уровень расхода топлива
	9.5L/h
	

	机油总容量L//Общий объем масла L
	13L
	


	机油消耗量g/kw.h/Расход масла г / кВт.ч
	≤0.1
	

	冷却水总容量/Общий объем охлаждающей воды
	18.5L
	

	启动方式/Метод запуска
	DC24V电启动/Электрический запуск
	

	发电机参数/ Параметры генератора

	品牌/型号/ Марка/ Модель
	POWER STATION
/TFW-30DK
	


	相数/Фаза
	3
	

	接线方式/Проводка
	三相四线，Y型绕接/Трехфазный четырехпроводной, обмотка Y-типа
	

	功率因数/Фактор силы
	0.8
	

	防护等级/Уровень защиты
	IP23
	

	励磁方式/Метод возбуждения
	无刷自励/Бесщеточное самовозбуждение
	

	绝缘等级/温升等级/Класс изоляции / класс превышения температуры
	H/H
	

	电话影响系数TIF/Фактор влияния телефона TIF
	＜50
	

	电话谐波系数THF/Коэффициент телефонной гармоники THF
	＜2%
	

	发电机容量/Мощность генератора
	37.5kVA
	

	励磁电压/Напряжение возбуждения
	50V
	

	控制系统/Система контроля

	1、液晶显示LCD为132x64，带背光，四种语言(简体中文、英文、西班牙文和俄文)显示，轻触按钮操作；/1. Жидкокристаллический ЖК-дисплей размером 132x64, с подсветкой, дисплеем на четырех языках (упрощенный китайский, английский, испанский и русский), нажмите кнопку для работы;
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	2、采用硅胶面板及按键，适应环境高低温能力强；/2.сильная способность адаптироваться к высокой и низкой температуре окружающей среде;
	

	3、具有过压、欠压、过频、欠频、过流保护功能；/3. С функциями защиты от перенапряжения, пониженного напряжения, повышенной частоты, пониженной частоты и перегрузки тока;
	

	4、控制保护功能：实现柴油发电机组自动开机/停机、合分闸(ATS切换) 及完善的故障显示保护等功能；/4. Функция управления и защиты: реализовать функции автоматического запуска / остановки, закрытия и открытия (переключение ATS) дизель-генераторной установки и идеальной защиты от индикации неисправностей;
	

	5、采集并显示市电/发电三相电压、三相电流、频率、功率参数；/5. Сбор и отображение параметров трехфазного напряжения сети / генерации, трехфазного тока, частоты и мощности;
	

	机组尺寸/Размер блока

	长2150(mm)/длина
	宽900(mm)/ширина
	高1150(mm)/высота
	重量870(kg)/вес
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